**Исх.№ 1016\_18 от 13.03.2018 г.**

 Настоящим направляем Вам запрос и просит предоставить коммерческое предложение на оборудование/материалы согласно технической спецификации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование/Краткая характеристика** | **Кол-во** | **Ед.изм** |
| 1 | Кабель силовой высоковольтный с VPE изоляцией, трехжильный, число жил и номинальное сечение 3\*95RM/16, с медными проводниками и ПВХ-оболочкой: Номинальное напряжение Uо/U6/10 кВ; 3 жилы скручены, медная круглая уплотненная жила, экран жилы из полупроводящего материала изоляция из пироксидносшитого полиэтилена (XLPE); экран из полупроводящего материала полупроводяшая лента, намотанная поверх токоведущих жил, экран из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента (поверх трех жил одновременно), экструдированный наполнитель броня из двойной стальной ленты ПВХ оболочкаНоминальный ток в земле: 307 А. в вохдухе : 313 А. | 500 | Метр |
| 2 | Кабель силовой высоковольтный с VPE изоляцией, трехжильный Число жил и номинальное сечение 3\*185RM/25. Номинальное напряжение Uo/U 6/10 кВ 3 жилы скрученыМедная круглая уплотненная жила, экран жилы из полупроводящего материала, изоляция из пироксидносшитого полиэтилена (XLPE), экран из полупроводяшего материала, полупроводящая лента, намотанная поверх токоведущих жил экран из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента (поверх трех жил одновременно), экструдированный наполнитель броня из двойной стальной ленты, ПВХ оболочка. Номинальный ток в земле: 443 А в вохдухе : 469 А. | 500 | Метр |
| 3 | Магнитный пускатель нереверсивный, номинальный ток не более  | 20 | Штука |
| 3 | Кабель контрольный тип Cu/rm/XLPE/SWA/PVC, 600/1000В, 2 х 2 х 0.75мм2, цвет голубой. Тип кабеля и сечение должны быть нанесены на наружную изоляцию кабеля через каждый метр | 1000 | Метр |

В коммерческом предложении прошу указать:

1. Подробные цены на оборудование/материалы; 2. Способ поставки, в соответствии с Инкотермс;

3. Срок исполнения заказа.