Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF  м. 3965
Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC                     м. 610
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 (0,75 кв мм)  м. 600
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 (0,2 кв мм)  м. 600
Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE  м. 305
Коннекторы  шт. 100
"Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5мм², с низким дымо и газовыделением , (черный), на напряжение 660В Число и сечение жил:
- 3х1,5

" ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5 км. 0,095
"Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ , не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, Ø 6,2мм² Число и сечение жил:
- 2х2х0,5" КПСэнг (А)-FRLS - 2х2х0,5 км. 0,095
"Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ , не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, Ø 6,2мм² Число и сечение жил:
- 1х2х0,5" КПСэнг (А)-FRLS - 1х2х0,5 км. 1,41
"Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем . витые пары с однопроволочными медными проводниками Ø0,52мм². Изоляция из сплошного полиэтилена , с цветовой кодировкой.
Число и сечение жил - 4х2х0,52" UTP 5e кат - 4х2х0,52 м. 305