Основные параметры КАБЕЛЯ для подбора аналога:

        Кабель для передачи данных;

        Витая пара;

        Количество пар не менее 10;

        Сечение провода не менее 0,22 мм2 не более 1 мм2;

        Наличие экранирующей оплетки;

        Кабель гибкий, вандалоустойчивый;

        Температура подвижно - от -50С до +700С, согласно UL от -50С до +600С;

        Свойства изоляции - самозатухающая и трудновоспламеняющаяся;