**Срок поставки:** до 15.11.2017 г.

**Техническое описание:**

Провода обмоточные с эмалевой изоляцией, предназначенные для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах. Марка провода - ПЭТВ-2. Материал проволоки – медь. Количество жил – 1. Конструкция жилы – однопроволочная. Форма жилы – круглая. Изоляция – эмалевая, полиэфирная, трехслойная. Цвет - темно-красный или темно-оранжевый блестящий. Сечение жилы – согласно ассортименту.

**Соответствие: ГОСТ 26615-85**

**Объем поставки:** масса нетто поставляемого провода должна быть не менее 1060 кг,

отклонение массы нетто по каждому наименованию допустимо в пределах 2,0 кг в любую сторону.

**Ассортимент и количество поставляемого товара:**

1. ПЭТВ-2 ø0,45 Объем поставки – 20 кг
2. ПЭТВ-2 ø0,50 Объем поставки – 20 кг
3. ПЭТВ-2 ø0,56 Объем поставки – 40 кг
4. ПЭТВ-2 ø0,60 Объем поставки – 40 кг
5. ПЭТВ-2 ø0,63 Объем поставки – 20 кг
6. ПЭТВ-2 ø0,69 Объем поставки – 40 кг
7. ПЭТВ-2 ø0,75 Объем поставки – 40 кг
8. ПЭТВ-2 ø0,80 Объем поставки – 40 кг
9. ПЭТВ-2 ø0,85 Объем поставки – 40 кг
10. ПЭТВ-2 ø0,93 Объем поставки – 40 кг
11. ПЭТВ-2 ø1,00 Объем поставки – 80 кг
12. ПЭТВ-2 ø1,06 Объем поставки – 80 кг
13. ПЭТВ-2 ø1,12 Объем поставки – 80 кг
14. ПЭТВ-2 ø1,18 Объем поставки – 80 кг
15. ПЭТВ-2 ø1,25 Объем поставки – 80 кг
16. ПЭТВ-2 ø1,30 Объем поставки – 80 кг
17. ПЭТВ-2 ø1,35 Объем поставки – 80 кг
18. ПЭТВ-2 ø1,40 Объем поставки – 80 кг
19. ПЭТВ-2 ø1,45 Объем поставки – 80 кг

**Место поставки:** склад на территории ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области