|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | код ОКПД 2 ОК 034-2014(КПЕС 2008) | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| 1 | Кабель  | 27.32.13.112 | м | 400 | Тип: ABBГ 4х35Количество основных жил, шт.: 4Сечение основных жил, мм2 : 35Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483. Тип жил: однопроволочный Материал жилы: алюминий Вид климатического исполнения кабелей У категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.Диапазон температур эксплуатации от - 40°С до 50°С.Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды 35°С.Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.Нормы и стандарты: ГОСТ 31996-2012 |
| 2 | Кабель  | 27.32.13.112 | м | 360 | Тип: ABBГ 4х95Количество основных жил, шт.: 4Сечение основных жил, мм2 : 95Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483. Материал жилы: алюминий Тип жил: многопроволочныйВид климатического исполнения кабелей У категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.Диапазон температур эксплуатации от - 40°С до 50°С.Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды 35°С.Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения.Нормы и стандарты: ГОСТ 31996-2012 |