|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. имз |
| 1 | Кабель силовой медный уст. сеч. 4х185мм2ВВГнг-ls-1 | Номинальное напряжение: 1000В; Материал жил проводника: Медь; Количество жил - 4; Номинальное сечение проводника -185; Изоляция жилы - ПВХ с низким дымо-газовы-делением; Материал оболочки - ПВХ-пластикат пониженной горючести малодымный; | 360 | м |

Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Упаковка должна быть промаркирована. Маркировка упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес Поставщика, а также должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при ее приемке от Поставщика.