**Дипольный кабель** **для нужд**

Спецификация силового кабеля для полевых геофизических работ с подачей постоянного напряжения 500В; 150-200А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование**  | **Техническая характеристика**  |
|  | Силовой кабель для полевых геофизических работ с подачей постоянного напряжения 500В; 150-200А. | * Материал Токопроводящей жилы – медь
* Общее сечение токопроводящей жилы –16 мм2
* конструкция жилы:19х(12х0,30).
* Количество проволок 228 шт.
* Тип изоляции – Полиэтилен низкого давления марки 271-70К с толщиной 1,5мм +- 0,2мм.
* Цвет изоляции – красный
* Изоляция должна сохранять свои свойства от +30 до -500 С
 |
|  | Объем поставляемого кабеля | * Общая длинна кабеля 2500 метров
* Кабель должен поставляться **цельными** отрезками длиной

625 метров ± 2м  |