**Дипольный кабель** **для нужд**

Спецификация силового кабеля для полевых геофизических работ с подачей постоянного напряжения 500В; 150-200А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Техническая характеристика** |
|  | Силовой кабель для полевых геофизических работ с подачей постоянного напряжения 500В; 150-200А. | * Материал Токопроводящей жилы – медь * Общее сечение токопроводящей жилы –16 мм2 * конструкция жилы:19х(12х0,30). * Количество проволок 228 шт. * Тип изоляции – Полиэтилен низкого давления марки 271-70К с толщиной 1,5мм +- 0,2мм. * Цвет изоляции – красный * Изоляция должна сохранять свои свойства от +30 до -500 С |
|  | Объем поставляемого кабеля | * Общая длинна кабеля 2500 метров * Кабель должен поставляться **цельными** отрезками длиной   625 метров ± 2м |