|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, (качественные характеристики, требования к сроку представления гарантий качества, условия поставки и т.п.) | Ед. изм | Количество |
| 1 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, однородный с кордельно-бумажной изоляцией, со звездными четверками, в свинцовой оболочке, без защитного покрова; 7 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,9мм. (Типа ТЗГ 7х4х0,9 или эквивалент) (4 барабана по 0,860 км ) | км. | 3,44 |
|
|
|
|  |
| 2 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, однородный с кордельно-бумажной изоляцией, со звездными четверками, в свинцовой оболочке, без защитного покрова; 7 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 1,2 мм. (Типа ТЗГ 7х4х1,2 или эквивалент) (1 барабан не более 0,860 км)  | км | 0,86 |  |
| 3 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, однородный с кордельно-бумажной изоляцией, со звездными четверками, в свинцовой оболочке, без защитного покрова; 27 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 1,2 мм. (Типа ТЗГ 27х4х1,2 или эквивалент) (1 барабан не более 0,430 км) | км | 0,43 |  |
| 4 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, симметричный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке; 7 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 1,2мм. (Типа ТЗПэп 7х4х1,2 или эквивалент) (2 барана по 0,860 км)  | км | 1,72 |  |
| 5 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, симметричный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке; 7 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,9 мм. (Типа ТЗПэп 7х4х0,9 или эквивалент) (1 барабан не более 0,860 км) | км | 2,58 |  |
| 6 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, симметричный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке; 12 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,9 мм. (Типа ТЗПэп 12х4х0,9 или эквивалент) (2 барабана по 0,860 км) | км | 1,72 |  |
| 7 | **Кабель связи телефонный** | Кабель связи низкочастотный телефонный, симметричный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке; 12 четверок по 4 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 1,2 мм. (Типа ТЗПэп 12х4х1,2 или эквивалент) (1 баран не более 0,860 км) | км | 0,86 |  |
| 8 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты в полиэтиленовой оболочке; 20 пар по 2 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм. (Типа ТППэп 20х2х0,5 или эквивалент) (11 барабанов по 1,0 км) | км | 13,0 |  |
| 9 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной лены в полиэтиленовой оболочке; 100 пар по 2 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм. (Типа ТППэп 100х2х0,5 или эквивалент) (2 барабана по 1,0 км) | км | 2,0 |  |
| 10 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты в полиэтиленовой оболочке; 200 пар по 2 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм. (Типа ТППэп 200х2х0,5 или эквивалент ) (1 барабан не более 0,5 км) | км | 0,5 |  |
| 11 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты вполиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнителем; 50 пар по 2 токопроводящих жилы диаметром 0,64 мм. (Типа ТППэпЗ 50х2х0,64 или эквивалент) (2 барабана по 0,600 км) | км | 1,20 |  |
| 12 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с экраном из фольгированного лавсана; 10 пар по 2 токопроводящих жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм , не горючий. (Типа ТСВнг 10х2х0,5 или эквивалент) (1 барабан не более 0,5 км, 2 барабана по 1,0 км) | км | 3,0 |  |
| 13 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с экраном из фольгированного лавсана; 20 пар по 2 токопроводящие жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм, не горючий. (Типа ТСВнг 20х2х0,5 или эквивалент) (1 баран не более 1,0 км, 1 барабан не более 0,5 км) | км | 1,5 |  |
| 14 | **Кабель телефонный** | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с экраном из фольгированного лавсана; 5 пар по 2 токопроводящие жилы из медной проволоки диаметром 0,5 мм. (Типа ТСВ 5х2х0,5 или эквивалент) (1 барабан не более 1,0 км) | км | 1,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 33,81 |  |