Кабельные изделия

Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. С внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов с медными жилами ППГнг(A)-HF

1 сечением 2х1,5 мм кв. ---"--- м 100

2 сечением 3х1,5 мм кв. ---"--- м 3000

3 сечением 3х2,5 мм кв. ---"--- м 5000

4 сечением 3х4 мм кв. ---"--- м 250

5 сечением 5х1,5 мм кв. ---"--- м 200

6 сечением 5х2,5 мм кв. ---"--- м 2000

7 сечением 5х4 мм кв. ---"--- м 250

8 сечением 5х6 мм кв. ---"--- м 150

9 сечением 5х10 мм кв. ---"--- м 100

10 сечением 5х16 мм кв. ---"--- м 80

12 сечением 5х35 мм кв. ---"--- м 40

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. С внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов с медными жилами ППГнг(A)-FRHF

1 сечением 3х1,5 мм кв. ---"--- м 1300

2 сечением 3х2,5 мм кв. ---"--- м 300

3 сечением 5х1,5 мм кв. ---"--- м 350

4 сечением 5х4 мм кв. ---"--- м 25

5 сечением 5х10 мм кв. ---"--- м 30

6 сечением 5х25 мм кв. ---"--- м 40

7 Провод ПуГВ 1х4 ж/з м 2000

8 Провод ПуГВ 1х25 ж/з м 300