|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ПП** | **Наименование** | **Марка** | **ГОСТ, ТУ** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | ПРОВОЛОКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТАЛЕМЕДНАЯ | БСМ-0 | ГОСТ 3822-79 | 6 | 500кг |
| 2 | ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ | МГГ |  | 1Х50 | 100 |
| 3 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ПОД ОПРЕССОВКУ | ТМ 50-10-11 | ГОСТ 7386-80 | 50ММ2 | 650 |
| 4 | КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ И ИЗОЛИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ С АНКЕРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ КОНСОЛЬНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ | ККИД ТСА | 4182И |  | 10комп |
| 1 | ИЗОЛЯТОР ОПОРНО-СТЕРЖНЕВОЙ | ИОС-10/2000 УХЛ 1 |  |  | 48 |
| 2 | ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ | НСПКР-120-25/0,95-Д УХЛ1 01ДИ.070-01 | ТУ 3494-002-53678417-2009 | 25КВ H=584 | 100 |
| 3 | ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ | НСПКР-120-25/0,95-Д УХЛ1 01ДИ.070-01 | ТУ 3494-002-53678417-2009 | 25КВ H=584 | 100 |
| 4 | ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ПРОХОДНОЙ | ИП-10/2000-12,5 УХЛ1 | ГОСТ 20454-85 |  | 19 |
| 5 | ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ПРОХОДНОЙ | ИП-35/1000-7.5 УХЛ1 | ГОСТ 20454-85 |  | 48 |
| 6 | ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ | ПСД-70Е | ГОСТ 6490-93, МЭК 383, ТУ 34-27-97-93, ДСТУ 2203-93 |  | 140 |
| 1 | УШКО | У2-12-16 |  |  | 100 |
| 2 | КРОНШТЕЙН С КРЕПЛЕНИЕМ ДВУХ КАБЕЛЕЙ НА ШИРОКОЙ СТОРОНЕ ОПОРЫ | ЛЭЗ.40.0884СБ КВ2-700-1Ш (КВ2-700-2Ш) |  | A=700 L=1240 S=420 LШП=340 | 34 |
| 3 | УШКО ОДНОЛАПЧАТОЕ | У1-12-16А |  |  | 100 |
| 4 | КРОНШТЕЙН УСПОКОИТЕЛЯ ГРУЗОВ | УКС00418 |  |  | 5 |
| 5 | ОТТЯЖКА АНКЕРНАЯ | АКО-1 ЛЭЗ40.0503 |  |  | 4 |
| 6 | СЕРЬГА | КС-075 | ОСТ 32.204-2002 |  | 500 |
| 7 | КРОНШТЕЙН ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРЕ | УКС01242 |  |  | 48 |
| 8 | КОУШ ВИЛОЧНЫЙ ПОД СЕРЬГУ | КС-006 | ОСТ 32.204-2002 |  | 100 |
| 9 | КОУШ ВИЛОЧНЫЙ ПОД ПЕСТИК | КС-007 | ОСТ 32.204-2002 |  | 100 |
| 10 | ОТТЯЖКА АНКЕРНАЯ | К30.1057 АО-2М |  |  | 1 |
| 11 | КОУШ ДЛЯ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ | КС-063 | ОСТ 32.204-2002 | 25-35ММ2 | 200 |
| 12 | ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ | А2А-35-7А |  |  | 30 |
| 13 | ЗАМОК | КС-078-1 | ОСТ 32.204-2002 |  | 500 |
| 14 | СЕДЛО ДВОЙНОЕ ПОД ПЕСТИК В КОМПЛЕКТЕ С ПЛАШКОЙ ДЛЯ СЕДЕЛ | КС-011 | ОСТ 32.204-2002 |  | 10 |
| 15 | ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ |  |  | 25 РУ 0.6МПА 100С | 304 |
| 16 | КОРОМЫСЛО ДЛЯ ДВУХ КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ | КС-158 | ОСТ 32.204-2002 |  | 2 |