|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. измере-  ния | Коли-  чество | Технические характеристики |
| 1 | Кабель | м | 500 | Марка: КНРЭ (для замены вышедшего из строя)  Количество жил: 2  Сечение жил: 1,0мм²  Расшифровка:  К - кабельное изделие  Н - не поддерживает процесс горения при монтаже в группе  Р - резиновый изолятор  Э - экранированный кабель  Технические характеристики:  Проводник из меди, мультижильный, круглый, класс гибкости 3  Разделительный слой - может накладываться на проводники (синтетическая пленка)  Изолирующая оболочка - из резины  Внутренняя оболочка - из резины, стойкой к маслопродуктам  Экранная защита - меднопроволочная оплетка, 0,3 мм, плотность от 80%, лужение оловом (от 40%) и свинцом  Рабочий переменный/постоянный электроток: 0,69 (400 Гц)/1,2 кВ  Диапазон рабочих температур: -40…..+45  Монтаж без предварительного нагревания: До - 15 С  Испытательное электронапряжение: 2,5 кВ  Радиус изгибания (min): 5D (D-диаметр)  Срок службы /эксплуатации: 25/5 лет. |