6.1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ в усиленной полиэтиленовой оболочке, с двухслойной герметизацией из водоблокирующей и алюмополимерной ленты. АПвПу2г ГОСТ Р55025-2012, число жил и сечение медного экрана 1x400/120-6 кВ:

• АПвПу2г 1x400/120-6 - 14000 м; (не более 20 барабанов)

6.2. Поставку кабельной продукции выполнить используя оптимальные для указанного количества кабельные барабаны;

6.3. Климатическое исполнение должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации в районах Крайнего Севера;

6.4. Кабель должен быть цельным и соответствовать указанной строительной длине;

6.5. Наличие сертификата соответствия обязательно.

8.1. Кабель должен соответствовать действующим Российским правилам электронормам и пожаробезопасности.

8.2. Товар должен быть поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов), гарантийные обязательства.

8.3. Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 5 лет со дня отгрузки изделий.