|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ | Сорт, размер, характеристики | Единицы измерения | Количество |
| 1. | ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ | ГОСТ 26615-85 | ПЭТ-155/ПЭТВ-2 ф 1,2 | КГ | 80 |
| 2. | ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ | ГОСТ 26615-85 | ПЭТ-155/ПЭТВ-2 ф 1,25 | КГ | 100 |
| 3. | ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ | ГОСТ 26615-85 | ПЭТ-155/ПЭТВ-2 ф 1,18 | КГ | 80 |
| 4. | ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ | ГОСТ 26615-85 | ПЭТ-155/ПЭТВ-2 ф 0,67 | КГ | 20 |
| 5. | ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ МЕДНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ | ГОСТ 26615-85 | ПЭТ-155/ПЭТВ-2 ф 0,25 | КГ | 20 |