Приложение № 2

к Порядку проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку кабеля для судов «Сивуч» и «Нарвал»

**1.** **Предмет закупки**: поставка расходного материала для судов «Нарвал», «Сивуч» (далее - «товар») в количестве, ассортименте, и с характеристиками, указанными в п. 6 настоящего Технического задания.

**2.** **Место поставки товара:** 183038, г. Мурманск, ул. Траловая, склад Заказчика, (конкретное место поставки по согласованию с Заказчиком).

**3.** **Сроки поставки товара**: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента заключения Договора с возможностью досрочной поставки.

**4.** **Требования к поставляемому товару**: поставляемый товар новый (товар который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была существенная замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами регламентам, стандартам, техническим условиям, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к такого рода товару.

**5.** **Гарантийный срок на поставляемый товар:** гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается равным сроку гарантии изготовителей, если же срок гарантии истекает, то по такому товару Поставщик несёт гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты поставки товара.

**6.** **Наименование, комплектация** **и количество товара**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование**  | **Технические характеристики товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Кабель КНРЭ 3х1.5 | Медная токопроводящая жилаРезиновая изоляцияРазделительный слой из полиэтилентерефталатной (ПЭТ) пленкиМаслостойкая резиновая оболочкаЭкран из медных проволок сечением 0,3 мм, оловянно-свинцовый припой, не менее 40% оловаКоличество жил 3Сечение жил 1,5кв.мм | м | 870 |
| 2 | Кабель КНРЭ 3х2.5 | Медная токопроводящая жилаРезиновая изоляцияРазделительный слой из полиэтилентерефталатной (ПЭТ) пленкиМаслостойкая резиновая оболочкаЭкран из медных проволок сечением 0,3 мм, оловянно-свинцовый припой, не менее 40% оловаКоличество жил 3Сечение жил 2,5кв.мм | м | 920 |

**7. Передаваемая документация**: товар должен быть в комплекте с сопутствующей документацией, в том числе с сертификатами соответствия, сертификатами завода-изготовителя, инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами и другими необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все передаваемые документы должны быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.

Групповой электромеханик