|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIO RG6 | 75Ом, проводник-омедненная сталь, одножильный, диэлектрик-вспененный полиэтилен, четырехслойный экран, внешняя оболочка-ПХВ, в бухте 305м, цвет-черный | Бух. |  | 1,00 |
| ОКБснг(А)-HF-0,7(50)-8 7кН | Многомодовый, c броней из стальных оцинкованных проволок, с центральной модульной трубкой, свободное пространство гидрофобный заполнитель, оболочка из безгалогенного негорючего компаунда, с оболочкой не распространяющей горение, количество оптических волокон в кабеле 8, температура эксплуатации от -60C до +70C | м | Метр | 800,00 |
| ОКБснг(А)-HF-0,7(50)-4 7кН | Многомодовый, c броней из стальных оцинкованных проволок, с центральной модульной трубкой, свободное пространство гидрофобный заполнитель, оболочка из безгалогенного негорючего компаунда, с оболочкой не распространяющей горение, количество оптических волокон в кабеле 4, температура эксплуатации от -60C до +70C | м | Метр | 850,00 |
| U/UTP 4 Pair PowerCat 5e PVC | С медными жилами, 4 пары, категория 5e, 24AWG, оболочка из поливинилхлорида, изоляция из полиэтилена, неэкранированный, цвет оболочки желтый (RAL 1018), температура эксплуатации от -20C до +60C, бухта 305м | м | Метр | 10,00 |
| МГ-4 | Медный неизолированный, гибкий | кг | Килограмм | 2,88 |
| ПРППМ 2х0,8 | U=380В, 10кГц, однопарный, для связи и радиофикации, токопроводящая жила-медная проволока, с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, температура эксплуатации от -60C до +50C | м | Метр | 20,00 |
| ПуГПнг(A)-HF 1х25 | 450/750В, с медной жилой, гибкий, изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение, повышенной пожаробезопасности, цвет изоляции зелено-желтый; . | м | Метр | 20,00 |
| ПуГПнг(A)-HF 1х25 | 450/750В, с медной жилой, гибкий, изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение, повышенной пожаробезопасности, цвет изоляции зелено-желтый; . | м | Метр | 20,00 |
| ПуГПнг(A)-HF 1х25 | 450/750В, с медной жилой, гибкий, изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение, повышенной пожаробезопасности, цвет изоляции зелено-желтый; . | м | Метр | 20,00 |
| ПуГПнг(A)-HF 1х25 | 450/750В, с медной жилой, гибкий, изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение, повышенной пожаробезопасности, цвет изоляции зелено-желтый; . | м | Метр | 20,00 |