Адрес поставки: Красноярский край, г. Красноярск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание товара,**  **тех.характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
|  | Коаксиальный кабель RG 213/U  Характеристики:   * Волновое сопротивление - 50 Ом * Материал внутреннего проводника –скрученная медь * Материал внешнего проводника - медь * Изоляция - полиэтилен высокой плотности (HDPE) * Материал оболочки - поливинилхлорид (PVC) * Внутренний проводник–7\*0,75 мм * Тип внешнего проводника - оплетка * Внешний диаметр кабеля – 10,3 ±0,1 мм * Экранирование, не менее – 97% * Цвет - черный | м | 500 |