|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Тип и сечение кабеля** | **Длина (м)** |
| **1** | Кабель силовой одножильный с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности на напряжение 35 кВ | ПвВнг - 1х300/25-35 | 160 |

\* Марка цепей, проходящих в кабеле или проводе – А,В.