|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | Кабель силовой, с медными жилами, с оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, номинальное напряжение 0,66 кВ. Цвета изоляции проводников по всей длине: голубой цвет - нулевой рабочий проводник; двухцветная комбинация зелено-желтого цвета - нулевой защитный проводник; любой другой цвет - фазный проводник, сечением 3х2,5 мм² | ВВГнг(А)-LS; ТУ 16.К71-310-2001 | АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" |  | м | 50 |
| *2* | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести, в холодостойком исполнении, напряжение 0,66 кВ не распространяющий горение при прокладке в пучках, сечением 5х2,5 мм^2                                                                                                  Цвета изоляции проводников по всей длине: голубой цвет - нулевой рабочий проводник; двухцветная комбинция зелено-желтого цвета - нулевой защитный проводник; любой другой цвет - три фазных проводника | ВВГнг(А)-ХЛ | ООО "Камский кабель" г. Пермь |  | м. | 115 |
| *3* | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести, в холодостойком исполнении, напряжение 0,66 кВ не распространяющий горение при прокладке в пучках, сечением 3х4 мм^2                                                                                                     Цвета изоляции проводников по всей длине: голубой цвет - нулевой рабочий проводник; двухцветная комбинция зелено-желтого цвета - нулевой защитный проводник; любой другой цвет - фазный проводник | ВВГнг(А)-ХЛ | ООО "Камский кабель" г. Пермь |  | м. | 140 |
| *4* | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести, в холодостойком исполнении, напряжение 0,66 кВ не распространяющий горение при прокладке в пучках, сечением 3х2,5 мм^2                                                                                                  Цвета изоляции проводников по всей длине: голубой цвет - нулевой рабочий проводник; двухцветная комбинция зелено-желтого цвета - нулевой защитный проводник; любой другой цвет - фазный проводник | ВВГнг(А)-ХЛ | ООО "Камский кабель" г. Пермь |  | м. | 115 |
| *5* | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности в холодостойком исполнении, с броней из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий грение при прокладке в пучках, напряжение 0,66 кВ, сечением 4х10 мм^2 | ВБШвнг(А)-ХЛ | ООО "Камский кабель" г. Пермь |  | м. | 280 |