|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | м | Кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ с нониженным газо-дымовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке, с броней, с 5-ю жилами, сечением 1,5 мм², КуПе-Бнг(А)-LS 5х1,5 ТУ 3581-001-92800518-2012, Аналог ГК "ЭНЕРГО", г.Уфа |
| 6 | м | Кабель монтажный с медными жилами, с общим экраном, с изоляцией и оболочкой из ПВХ с нониженным газо-дымовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке, с броней, с 6-ю парами жил, сечением 1,5мм², КуПе-ОЭБнг(А)-LS 6х2х1,5 ТУ 3581-001-92800518-2012, Аналог ГК "ЭНЕРГО", г.Уфа |