|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/S** | **Avadanlığın adı** | **Markası, DÜİST(ГOCT) və Texniki şərtləri (TŞ)** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** |
| 1 | Проволочный провод, термостойкий.Температурный индекс -60 + 200 ° C.  Материал -mis, ø 2,24Изоляция - двойной слой полимидон-фторопласта(Тип 2,24 типа ППИ-У) | TУ 16-705-159-80 | kq | 5000 |
| 2 | Проволочная обмотка, термостойкая.Температурный индекс -60 + 200 ° C.  Материал -mis, ø 2,12Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта (ППИ-У 2,12 тип )  | TУ 16-705-159-80 | kq | 10000 |
| 3 | Проволочная обмотка, термостойкая.Температурный индекс -60 + 200 ° C.  Материал -mis, ø 2.00Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта (ППИ-У 2,00 тип)  | TУ 16-705-159-80 | kq | 1000 |
| 4 | Проволочная обмотка, термостойкая.Температурный индекс -60 + 200 ° C.  Материал -m, ø 1,40Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта (ППИ-У 1,40 tipli)  | TУ 16-705-159-80 | kq | 500 |