|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/S** | **Avadanlığın adı** | **Markası, DÜİST(ГOCT) və Texniki şərtləri (TŞ)** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** |
| 1 | Проволочный провод, термостойкий.  Температурный индекс -60 + 200 ° C.    Материал -mis, ø 2,24  Изоляция - двойной слой полимидон-фторопласта  (Тип 2,24 типа ППИ-У) | TУ 16-705-159-80 | kq | 5000 |
| 2 | Проволочная обмотка, термостойкая.  Температурный индекс -60 + 200 ° C.    Материал -mis, ø 2,12  Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта  (ППИ-У 2,12 тип ) | TУ 16-705-159-80 | kq | 10000 |
| 3 | Проволочная обмотка, термостойкая.  Температурный индекс -60 + 200 ° C.    Материал -mis, ø 2.00  Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта  (ППИ-У 2,00 тип) | TУ 16-705-159-80 | kq | 1000 |
| 4 | Проволочная обмотка, термостойкая.  Температурный индекс -60 + 200 ° C.    Материал -m, ø 1,40  Изоляция - два слоя полимидон-фторопласта  (ППИ-У 1,40 tipli) | TУ 16-705-159-80 | kq | 500 |