Прошу предоставить цены на кабеля для строительства объектов.

Г. Казань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не распространяющей горение, с пониженным дымовыделением** |   |   |
| 1 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 4х185 мм | м | 200 |
| 2 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х70 мм | м | 10 |
| 3 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х35 мм | м | 55 |
| 4 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х10 мм | м | 295 |
| 5 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х6 мм | м | 220 |
| 6 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х4 мм | м | 120 |
| 7 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 5х2,5 мм | м | 580 |
| 8 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 3х2,5 мм | м | 3530 |
| 9 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 2х35 мм | м | 10 |
| 10 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 1х16 мм | м | 200 |
| 11 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,66 -  | сечение 1х35 мм | м | 20 |
|   | **Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющий горение** |   |   |
| 12 | ВВГнг(A) | сечение 1х4 мм | м | 400 |
| 13 | ВВГнг(A) | сечение 1х2,5 мм | м | 200 |
|   | **Провод с медной жилой** |   |   |
| 14 | ПВ-1 | сечение 1х16 мм | м | 150 |
|   | **Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке не распространяющий горение, с пониженным дымовыделением, огнестойкий** |   |   |
| 15 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х70 мм | м | 20 |
| 16 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х35 мм | м | 20 |
| 17 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х25 мм | м | 100 |
| 18 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х10 мм | м | 250 |
| 19 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х6 мм | м | 230 |
| 20 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х4 мм | м | 90 |
| 21 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 5х2,5 мм | м | 260 |
| 22 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 3х4 мм | м | 280 |
| 23 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 3х2,5 мм | м | 1045 |
| 24 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 2х4 мм | м | 140 |
| 25 | ВВГнг(A)+FRLSLT[-0,66 | сечение 1х6 мм | м | 18 |
|   | **Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение** |   |   |
| 26 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,38 | 2х2,5 мм | м | 2000 |
| 27 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,38 | 3х2,5 мм | м | 5870 |
|   | **Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке не распространяющий горение, огнестойкий** |   |   |
| 28 | ВВГнг(A)+LSLTx-0,38 | 3х2,5 мм  | м | 2500 |