**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на поставку кабельной продукции**

1. **Наименование, количество, технические характеристики поставляемого Товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Кабель UTP (для внутренней прокладки)  ОКПД 2 - 27.32.13.159 | Область применения | Структурированные кабельные системы | бух. | 72 |
| Назначение кабеля | Для внутренней прокладки локальных сетей, подключения к сети интернет, цифрового видеонаблюдения |
| Категория по рабочему диапазону частот | 5е |
| Материал оболочки кабеля | Поливинилхлоридный пластикат (PVC) |
| Тип скрутки токопроводящих жил | парная скрутка |
| Количество пар токопроводящих жил | 4 |
| Количество токопроводящих жил | 8 |
| Конструкция токопроводящей жилы | однопроволочная |
| Материал жил провода | Медь |
| Диаметр токопроводящей жилы, мм | не менее 0,51 |
| Длина кабеля в 1 бухте, м | Не менее 305 |
| 2 | Кабель телевизионный  ОКПД 2 – 27.32.12.000 | Область применения | Передача телевизионных сигналов | бух. | 2 |
| Длина кабеля в бухте, м | 200 |
| Тип внутреннего проводника | однопроволочный |
| Материал внутреннего проводника | медь |
| Диаметр внутреннего проводника, мм | не менее 0,37 |
| Материал изоляции внутреннего проводника | вспененный полиэтилен |
| Тип внешнего проводника | проволочная оплетка |
| Материал внешнего проводника (проволочной оплетки) | медь |
| Номинальное волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Количество токопроводящих жил, шт. | 2 |
| Тип токопроводящих жил | многопроволочная |
| Материал токоведущих жил | медь |
| Сечение токоведущих жил, мм² | 0,75 |

1. **Требования к качеству и упаковке Товара**
   1. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
   2. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
   3. Товар по качеству должен соответствовать действующим стандартам и иной документации, устанавливающей требования по качеству, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
2. **Сроки и место поставки Товара**
   1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет своих сил и средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.
   2. Место передачи Товара – Саратов, ул. Соколовая, д. 388 (склад).
3. **Гарантийные обязательства**

4.1. Гарантия на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи поставляемого Товара.

4.2. В случае, обнаружения недостатков качества Товара, в процессе его хранения, эксплуатации, до истечения гарантийного срока, Головной исполнитель обязуется за свой счет (с учетом всех возможных расходов) заменить Товар с выявленными недостатками в срок не более 7 (семи) календарных дней с момента получения от Государственного заказчика письменного обращения (рекламации) по факсу или электронной почте.

4.3. На замененный Товар устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки его Государственному заказчику.

4.4. Использование Государственным заказчиком поставленного Товара не должно привести к порче, преждевременному износу имеющегося у Государственного заказчика оборудования.

Программист отдела

ОиОБФСКСиАОВиКМТ

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России

по Саратовской области» О.Д. Ильина

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г.