Количество (метров): 5000

Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функциональные характеристики | Должны быть | Провод СИП предназначен для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно |
| Самонесущий изолированный провод (СИП) | Должен соответствовать | ГОСТ 31946-2012 |
| Условное обозначение провода (по ГОСТ 31946-2012) | Должно быть | СИП-2 3х25 +1х35 |
| Напряжение номинальное | Должно быть | 0,6/1кВ |