|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Марка, характеристики, ТНПА | Ед.   изм. | Кол-во | Необходимый срок поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 3\*6 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 2160 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 2 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 3\*10 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 235 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 3 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ  БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 3\*35 мм2 | ВББШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 50 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 4 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 4\*6 мм2 | ВББШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 215 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 5 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*6 мм2 | ВББШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 360 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 6 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*10 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 1060 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 7 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*16 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 600 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 8 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*25 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 540 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 9 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*35 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 1190 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 10 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*50 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 1035 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 11 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*70 мм2 | ВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 1420 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 12 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ  с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ ОБОЛОЧКЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1КВ, СЕЧЕНИЕМ 5\*120 мм2 | ВВГнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 30 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 13 | КАБЕЛЬ  контрольный бронированный с медными жилами, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, СЕЧЕНИЕМ 4\*1,5 мм2 | КВБбШвнг(А)-LS  ГОСТ 31996-2012 | м | 665 | АПРЕЛЬ-МАЙ |
| 14 | КАБЕЛЬ  КОНТРОЛЬНЫЙ  С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ с ПВХ изоляцией, В ПВХ ОБОЛОЧКЕ, СЕЧЕНИЕМ 10\*1,5 мм2 | КВВГнг(А)-LS | м | 40 | АПРЕЛЬ-МАЙ |