|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | | **Кол-во** | **Примечание** |
| **Монтажные работы.** | | | | | |
|  | Кабель-канал с двойным замком белый 15х10 (RAL 9003), самозатухающий ПВХ, IP40, tраб.-40…+45°С, 20х10х2000мм «Промрукав» | | м | 425 |  |
|  | Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей категории 5е. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Число пар - 4. **КВПЭфнг(LS)-5Е 4\*2\*0,52**  ТУ16.К99-014-2004. | | м | 818,2 | 420 м в пкк, 385м в провол. лотке, 13,2 в гильзе. |
|  | Кабель серии **GIGA-STAR, кат.6е, 4х(2х23AWGSTP),** в оболочке из огнестойкого ПВХ-компаунда. Кабель категории 6е с улучшенными параметрами передачи, поддерживает работу приложений типа 10 GigabitEthernet и других широкополосных цифровых приложений с низкой частотой появления ошибочных битов в частотном диапазоне до 500 МГц. Кабель состоит из 4 индивидуально экранированных витых пар (STP), свитых вокруг дренажного проводника внешним диаметром 0,5 мм и защищенных оболочкой из ПВХ-компаунда. Кабель предназначен для внутренней стационарной прокладки.  **Teldor P/N 83G1204** | | м | 55,6 | 5м в пкк, 50м в провол.лотке,0,6м в гильзе |
|  | Коннектор кат.**5е EljoTrend,** универсальный **RJ-45** | | шт | 80 |  |
|  | Розетка компьютерная **РК18-004**  категории 5е.  Степень защиты IP20 | | шт | 40 | 65х65х33,5 мм |
|  | Проволочный лоток IEK 85\*300мм **CLW10-085-300-3** | | шт/м | 30/90 | 2,27 кг/м |
|  | Крышка на лоток основанием 300мм **CLP1K-300-3** | | шт/м | 30/90 | 2,12 кг/м |
|  | Соединитель безвинтовой **CLW10-CF** | | шт | 60 |  |

**\***