**ЛИСТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/s** | **Название продукта и технические характеристики** | **Стандарт** | **UOM** | **Количество** |
| 1 | Проволока обмоточная жаростойкая типа **ППИУ-2,12,** пленка двухслойная полиимидно-фторопластовая, термообработанная,  рабочая температура от -60 до + 200 ° С,  номинальное напряжение: 3300В,  напряжение пробоя: 12 кВ,  срок службы при номинальной температуре - 25000 часов | İEC 60317-0-1:2013,  TУ 16-705-159-80 | кг | 8000 |
| 2 | Проволока обмоточная жаростойкая типа **ППИУ-2,24**, пленка полиимидно-фторопластовая двухслойная, термообработанная,  рабочая температура от -60 до + 200 ° С  номинальное напряжение: 3300 В  напряжение пробоя: 12 кВ | İEC 60317-0-1:2013,  TУ 16-705-159-80 | кг | 2000 |
| 3 | Проволока обмоточная жаростойкая типа **ППИУ-1,4**, пленка двухслойная полиимидно-фторопластовая, термообработанная.  рабочая температура от -60 до + 200 ° С  испытательное напряжение-12кВ  срок службы при номинальной температуре - 25000 часов | İEC 60317-0-1:2013,  TУ 16-705-159-80 | кг | 500 |