Просим предоставить коммерческое предложение /счет/ цену на, Кабель со следующим описанием.

Рассмотрим аналоги.

ПВП/N2XS(F)2Y, напряжение более 1000В

Количество: 0.100 Километр (тысяча метров).

Кабель ПВП с медными жилами, силовой гибкий экранированный.

Силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Конструкция:

Токопроводящая жила скрученная из медных или медных луженых проволок.

Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки.

Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков; Оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Назначение:

Силовой гибкий кабель предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц.

Предназначен для эксплуатации на суше,реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.

Технические характеристики:

Число жил - 3.

Номинальное сечение жил, мм2 - 50.

Номинальное напряжение, кВ - 1.

Так, же просим уточнить наименование производителя на предлагаемый товар, ссылку с сайта с описанием, марку/модель (запрошенные данные ускорят процесс анализа предоставленного КП/счета)

Убедительная просьба, отправлять коммерческое предложение/счет/цену ОТВЕТНЫМ ПИСЬМОМ, для сохранения переписки.

Условия оплаты: 100 % предоплата

Условия поставки: самовывоз Заказчиком.

Товар должен быть НОВЫМ, 2020 года выпуска.