|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | ЕИ | Описание товара(перечень технических характеристик, требования к комплектации, упаковке и другие количественные и качественные показатели). |
| Кабель ПРППМ  | 500 | м. | Жилы из медных мягких проволок, попарно изолированные. Изоляция – полиэтилен высокого давления. Поясная изоляция из ПЭТФ. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена.Число пар и диаметр токопроводящих жил, мм 2\*0,9. Диапазон рабочих температур, °С -60…+50. |
| Кабель ТППэп  | 5900 | м. | Жилы из медных мягких проволок, попарно изолированные. Изоляция – полиэтилен высокого давления. Поясная изоляция из ПЭТФ. Ленточный экран из алюмополиэтилена. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена.Число пар и диаметр токопроводящих жил, мм 20\*2\*0,5. Диапазон рабочих температур, °С -60…+50. |
| Кабель КГХЛ  | 5500 | м. | Кабель силовой, гибкий. Климатическое исполнение- хладостойкий. Диапазон температур эксплуатации от -60°С до +50°С.Количество основных жил, шт. 2Сечение основных жил мм кв 2,5Материал оболочки кабеля - композиция на основе СБС-каучукаМатериал изоляции - резинаМатериал ТПЖ – медь |

ГОСТ