**Требования к товару**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики | Ед.изм. | Количество товара | Цена с НДС | Сумма с НДС |
| 1 | Комплект соединительной заделки для греющего кабеля КПШ в блитсере | Комплект соединительных и концевых муфт предназначен для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей к электропитанию и соединения частей кабеля между собой.1.  20,6х200 мм внешняя термоусадочная трубка2.  20,6х50 мм концевая термоусадочная заглушка3-4-5-6.  16х40 термоусадочная трубка6. гильзы | шт | 200 |  |  |
| 2 | Кабель силовой | ВВГнг(А) 3х2,5 ок (N,PE)0,66 ГОСТТипВВГ ГОСТКоличество жил: 3Диаметр жилы, мм2: не менее 2.5Диаметр кабеля, мм: не менее 10,2Материал жилы: МедьМатериал изоляции: ПВХМатериал оболочки: ПВХВес, кг/м: не менее 0.178Срок службы, год: не менее 30  | м | 5 000 |  |  |
| 3 | Кабель силовой | ВВГ-Пнг(А) 3х4,0 ок (N.PE) -0.660 ГОСТ1-медная однопроволочная токопроводящая жила2-изоляция- ПВХ-композиция, пониженной пожароопасности, с низким дымогазовыделением3-оболочка -ПВХ-композиция, пониженной пожароопасности, с низким дымогазовыделениемКол-во жил: 3Сечение жил, мм2: не менее 4Н, мм: не менее 6,3В, мм: не менее 13,7Удельный вес, кг/м: не менее 0,203 | м | 300 |  |  |
| 4 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 5х16 (N,PE) - 0.660 однопроволочный1 — медная многопроволочная токопроводящая жила;2 — изоляция - ПВХ-композиция, пониженной пожароопасности, с низким дымогазовыделением;3 — оболочка - ПВХ-композиция, пониженной пожароопасности, с низким дымогазовыделением.Кол-во жил: 5Сечение жил, мм2: не менее 16Диаметр, мм: не менее 20,9Удельный вес, кг/м: не менее 1,080 | м | 500 |  |  |
| 5 | Металлорукав | Р3-ЦПнг-LS 20 в черной ПВХ оболочке 20 мм с протяжкой Внешний диаметр, мм: не менее 24Внутренний диаметр, мм: не более 18,7Наименьший радиус изгиба, мм: не более 90 | м | 5 000 |  |  |
| 6 | Металлорукав | Р3-ЦПнг-LS 32 в черной ПВХ оболочке с протяжкой Внешний диаметр, мм: не менее 38Внутренний диаметр, мм: не более 30,4Наименьший радиус изгиба, мм: не более 150 | м | 500 |  |  |

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Товара | Технические характеристики, страна происхождения | Цена с НДС, руб. | Кол-во | Ед. изм. | Сумма с НДС, руб.  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  Итого: |  |

Сумма прописью: