|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Müxtəlif ölçülü NÖC və A kabelləri** | | | |
| 1 | Кабель управления, витая пара, экран, броня из стальной круглой проволоки, внешняя оболочка из поливинилхлоридного защитного шланга 2x2x1,5 mm2 (МКЭКШв тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 8171 |
| 2 | Кабель управления, витая пара, экран, броня из стальной круглой проволоки, внешняя оболочка из поливинилхлоридного защитного шланга 10x2x1,5 mm2 (МКЭКШв тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 306 |
| 3 | Кабель, витая пара, общий экран, тип SureLAN CAT6 4x2x0,57F / UTP, Data Guard Armoured | İEC 60754-1:2011  İEC 60332-3:2018  İEC 61034- 2005 | metr | 6418 |
| 4 | Кабель управления, витая пара, экранированный, защитный шланг из поливинилхлорида с внешней оболочкой 19x2x1,0 mm2( МКЭШВ тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 145 |
| 5 | Кабель управления, витая пара, экран, броня из стальной круглой проволоки, внешняя оболочка из поливинилхлоридного защитного шланга 2x2x1,0 mm2 (МКЭКШв тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 365 |
| 6 | Кабель управления, витая пара, экран, броня из стальной круглой проволоки, внешняя оболочка из поливинилхлоридного защитного шланга 16x2x1,5 mm2 ( МКЭКШв тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 122 |
| 7 | Кабель управления, витая пара, экранированный, защитный шланг из поливинилхлорида с внешней оболочкой 2x2x1,0 mm2 (МКЭШВ тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 845 |
| 8 | Кабель управления, витая пара, экран, броня из стальной круглой проволоки, внешняя оболочка из поливинилхлоридного защитного шланга  5x2x1,5 mm2 (МКЭКШв тип) | DÜİST 15845-80  DÜİST 10348-80  DÜİST 7006-72 | metr | 398 |
| 9 | Две пары, общий экран, изоляция из ПВХ, армированный кабель управления  RE-Y(St)YSWAY-fl 2x2x1,5mm2 / 7 blue cable-type | EN 50288-7: 2005 | metr | 551 |
| 10 | Шестнадцать пар, общий экран, изоляция из ПВХ, армированный кабель управления  RE-Y(St)YSWAY-fl 16x2x1,5mm2 / 7 blue cable типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 300 |
| 11 | Одиночная пара общего экранированного армированного кабеля управления с ПВХ-изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl, 1x2x1,5 mm2 типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 8049 |
| 12 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 10x2x1,5 mm2 | EN 50288-7: 2005 | metr | 3599 |
| 13 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 4x2x1,5 mm2- типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 173 |
| 14 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 5x2x1,5 mm2- типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 1100 |
| 15 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 12x2x1,5 mm2- типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 493 |
| 16 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 16x2x1,5 mm2- типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 884 |
| 17 | Многопарный одинарный и общий экранированный армированный кабель управления с ПВХ изоляцией RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF 24x2x1,5 mm2- типа | EN 50288-7: 2005 | metr | 478 |
| 18 | Кабель пожаробезопасен, не распространяет горение при групповой прокладке, безгалогеновый, покрыт эластичным полимерным составом.  2x2x1,20 mm2 (KПГКЭПнг(A)-FRHF типа) | DÜİST 31565-2012 | metr | 653 |
| 19 | Для кабельного интерфейса - полиэтиленовая изоляция, витая пара, тканая защитная броня из оцинкованной стальной проволоки, покрытая поливинилхлоридным пластиком.  (2x2x0,78 mm2 КИПвЭВКГ типа) | DÜİST 31565-2012 | metr | 153 |
| 20 | Кабель контрольный для систем противопожарной защиты, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке  ( КПСнг (А)-FRLS 4x1 mm2 типа) | DÜİST 31565-2012 | metr | 829 |
| 21 | абель контрольный для систем противопожарной защиты, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке  (КПСнг (А)-FRLS 1x2x0,75mm2- типа) | DÜİST  31565-2012 | metr | 2615 |
| 22 | Кабель симметричный, общий экран, витая пара, пожаробезопасный, не распространяет горение при протягивании группами, безгалогеновый  (КСБнг(A)-FRHF 1x2x1,38 mm2 типа) | DÜİST 31565-2012 | metr | 986 |
| 23 | Кабель симметричный, витая пара, пожаробезопасный, не распространяет горение при протяжке группами, безгалогеновый, работает по стандарту RS-485, защитная броня в виде плетеной круглой стальной оцинкованной проволоки, низкая пожароопасность. (КСБKнг(А)-FRHF 1x2x1,38 типа) | DÜİST 31565-2012 | metr | 2062 |