Здравствуйте!  
Просим предоставить коммерческое предложение на силовые кабели согласно технических характеристик указанных ниже:  
  
1) Кабель силовой   
Алюминиевая токопроводящая жила с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, усиленная оболочка из полиэтилена;   
2. Количество жил: 3;  
3. Сечение жилы: 95 мм2;   
4. Сечение экрана: 35 мм2;   
5. Номинальное напряжение, кВ: 10;   
6. Элементы конструкции кабеля:   
1) Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);   
2) Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;  
3) Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);   
4) Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;   
5) Разделительный слой;   
6) Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой: сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.;   
7) Разделительный слой;  
8) Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины;   
7. Область применения кабеля: применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод;   
8. Срок службы кабеля: 30 лет;  
  
Количество: 200 м.  
  
  
2) Кабель ВВГ 3\*4 мм2:   
Токопроводящая жила – медная.   
Рабочее напряжение – не менее 220 Вт.   
Номинал – не менее 0,66 и не более 1кВ   
вес 1 км – не менее 192 и не более 216 кг;   
диаметр поперечного сечения – не менее 10,8 и не более 12,0 мм;   
номинальная толщина изоляция жилы – не менее 0,7 и не более 1,0 мм;   
допустимая токовая нагрузка на одну жилу   
- на воздухе: 37 А  
в земле: 48 А   
предельный ток короткого замыкания - 0,43 кА   
Структура: Токопроводящая жила кабеля ВВГ- Пнг - медная, однопроволочная, круглой формы.  
Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката.   
Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку.  
Изолированные жилы кабеля ВВГ- Пнг должен быть уложены в одной плоскости.  
Наружная оболочка кабеля ВВГ-Пнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.   
Срок гарантии – не менее 1 года.  
  
Количество: 2000 м.  
  
  
3) Кабель медный гост ВВГ 3\*2,5  
  
Количество: 1800 м.  
  
  
4) Кабель медный гост ВВГ 4\*35  
  
Количество: 330 м.  
  
  
  
При условии самовывоза