|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг(А) ls 3х2,5 мм2 | Количество жил: 3  Сечение жилы, мм2: 2.5  Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 660  Тип изделия: Кабель  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Форма жилы: Круглая  Цвет: черный  Конструкция жилы: Однопроволочная |
| 2 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 мм2 | Количество жил: 3  Сечение жилы, мм2: 1.5  Материал изоляции: ПВХпластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 660  Тип изделия: Кабель  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Форма жилы: Круглая  Цвет: черный  Конструкция жилы: Однопроволочная |
| 3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 мм2 | Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2: 4  Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 660  Тип изделия: Кабель  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Форма жилы: Круглая  Цвет: черный  Конструкция жилы: Однопроволочная |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 мм2 | Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2: 6  Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением  Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Напряжение, В: 660  Материал жилы: Медь  Конструкция жилы: Однопроволочная  Форма жилы: Круглая  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: черный |
| 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 мм2 | Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2:16  Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением  Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 660  Тип изделия: Кабель  Конструкция жилы: Однопроволочная  Форма жилы: Круглая  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: черный |
| 6 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 мм2 | Количество жил:5  Сечение жилы, мм:225  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 660  Конструкция жилы: Однопроволочная  Форма жилы: Круглая  Тип изделия: Кабель  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: черный |
| 7 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | Сечение жилы, мм2: 2.5  Напряжение, В: 380  Материал оболочки: ПВХ (PVC)  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Количество жил: 3  Материал жилы: Медь  Тип изделия: Провод  Наличие защитного покрова: Нет  Конструкция жилы: Многопроволочная  Форма жилы: Круглая  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: белый |
| 8 | Провод ПВС 5х6,0 мм2 | Количество жил: 5  Сечение жилы, мм2: 6  Материал жилы: Медь  Напряжение, В: 380  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Материал оболочки: ПВХ (PVC)  Конструкция жилы: Многопроволочная  Форма жилы: Круглая  Наличие защитного покрова: Нет  Тип изделия: Провод  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: белый |
| 9 | Провод ПуВ 1х6 мм2 | Количество жил: 1  Сечение жилы, мм2: 6   Напряжение, В: 450  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Материал жилы: Медь  Конструкция жилы: Однопроволочная  Тип изделия: Провод   Материал оболочки: Без оболочки  Расцветка провода: Белый  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м  Цвет: белый |
| 10 | Провод ПУГВ 1х6 мм2 | Количество жил: 1  Сечение жилы, мм2: 6  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Напряжение, В: 450  Материал жилы: Медь  Конструкция жилы: Многопроволочная  Тип изделия: Провод Расцветка провода: Желто-зеленый  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м |
| 11 | Провод силовой ПуГВ 1х25 мм2 | Количество жил: 1  Сечение жилы, мм2: 25  Материал изоляции: ПВХ пластикат  Напряжение, В: 450  Материал жилы: Медь  Конструкция жилы: Многопроволочная  Расцветка провода: Желто-зеленый Форма жилы: круглая  Кабель поставляется в бухтах  Кол-во метров в 1 бухте: 100 м |