|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Кол-во** |
| 1 | Кабель судовойРоссийская Федерация | ГОСТ 7866.1-76Размер сечения - 3\*1,5Судовой кабель применяется в силовых и осветительных сетях внутри помещений и открытой палубе. | 280 м |
| 2 | Кабель судовойРоссийская Федерация | ГОСТ 7866.1-76Размер сечения - 3\*2,5Судовой кабель применяется в силовых и осветительных сетях внутри помещений и открытой палубе. | 200 м |
| 3 | Кабель судовойРоссийская Федерация | ГОСТ 7866.1-76Размер сечения - 3\*4Судовой кабель применяется в силовых и осветительных сетях внутри помещений и открытой палубе. | 220 м |
| 4 | Кабель судовойРоссийская Федерация | ГОСТ 7866.1-76Размер сечения - 3\*10Судовой кабель применяется в силовых и осветительных сетях внутри помещений и открытой палубе. | 50 м |
| 5 | Кабель судовойРоссийская Федерация | ГОСТ 7866.1-76Размер сечения - 1\*95Судовой кабель применяется в силовых и осветительных сетях внутри помещений и открытой палубе. | 10 м |