|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные (для кроссировок LSA-PROFIL 2/8 х a-b-s) | КВСМпПКоШп 16х2х0,4 |  |  | м | 43 |
| Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные (для кроссировок LSA-PROFIL 2/8 х a-b-s) | КСПвЭП 4х2х0,4 |  |  | м | 90 |
| Кабель телефонный с медными жилами | ТППэпЗ 50х2х0,5 |  |  | м | 43 |
| Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные | КВСМВ 8х2х0,4 |  |  | м | 203 |
| Кабель структурированный | ЭКС-МВППЭ-5 25х2х0,51 |  |  | м | 10 |
| Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные (для кроссировок LSA-PROFIL 2/8 х a-b-s) | КВСМВ 1х2х0,4 |  |  | м | 560 |
| Кабель телефонный с 20 медными жилами | ТППэп 10х2х0,5 |  |  | м | 182 |
| Провод станционный кроссировочный | ПКСВ 2х0,4 |  |  | м | 255 |
| Кабель силовой гибкий сечением 1х1,5 мм², с расцветкой по всей длине "L-" | КГВВнг(А) - LS 1х1,5-0,6 ГОСТ 31996-2012 |  |  | м | 4 |
| Кабель силовой гибкий сечением 1х1,5 мм², с расцветкой по всей длине "L+" | КГВВнг(А) - LS 1х1,5-0,6 ГОСТ 31996-2012 |  |  | м | 4 |