Щит 3ВП-6-63-0-31 УХЛ4 с распредустройством 3ВР-4-63-0-31 УХЛ4 2шт

Щит 3ВП-6-25-0-31 УХЛ4 с распредустройством 3ВР-4-25-0-31 УХЛ4 1шт

Натяжная муфта К798У3 10шт

Анкер концевого крепления троса К675У3 10шт

Пластиковый подвес ПКТ-160 2000шт

Конвектор электрический ЭКСП 2 1,0-1/220 25шт

Светодиодный светильник SOLO-S10 25шт

Светодиодный влагозащищенный светильник SENAT Ares 20 Вт 25шт

Труба гофрированная двустенная ПНД 63 300м

Труба гофрированная двустенная ПНД 110 100м

В рамках выполнения функции авторского надзора сообщаем, что согласовываем замену силовых кабелей марки КНР, используемых для устройства системы водопонижения в соответствии с проектом 260620-ЭСВП1.1, на кабели марки КГ-ХЛ с аналогичным сечением, при условии прокладки кабелей КГ-ХЛ в полиамидной трубе для защиты от УФ излучения, без

увеличения сметной стоимости