Поставка кабельной продукции, кабельных муфт, ОПН, коробок транспозиции и заземления экранов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Примечание** | **Соответствие**  **Да/нет**  **(наличие)** | **Свои**  **Характеристики**  **(своя продукция)** |
| 1 | Кабель для заземления и транспозиции XMK 1x240 10kV производства Prysmian  или ***аналог*** Провод ПвГгж 1х240 10кВ. | м | 100 | **ГОСТ Р 55025-2012 (МЭК 60502-2:2005\*)** | *указать* |  |
| 2 | Кабель для заземления и транспозиции XMK 1x400 10kV производства Prysmian  или аналог Провод ПвГгж 1х400 10кВ. | м | 50 | **ГОСТ Р 55025-2012 (МЭК 60502-2:2005\*)** | *указать* |  |
| 3 | Кабель заземления экрана производства Prysmian тип XMK  1x300 10kV | м | 100 | **ГОСТ Р 55025-2012 (МЭК 60502-2:2005\*)** | *указать* |  |
| 4 | Кабель заземления экрана производства Prysmian тип XMK 1x400 10kV3 | м | 100 | **ГОСТ Р 55025-2012 (МЭК 60502-2:2005\*)** | *указать* |  |
| 5 | Кабель КГтп-ХЛ 1х95- 0,66 Конкорд или аналогичный (Аналог КГВВнг-LS 1\*95) но обязательно с двойной изоляцией жилы со свето-морозостойкой изоляцией | м | 200 | **ГОСТ 24334-80 (МЭК 60245-2-94)** | *указать* |  |
| 6 | Трёхфазная коробка заземления с транспозицией экранов производства Prysmian с тремя ОПН 6SX-FS для присоединения медного кабеля сечением до 400mm² Cu | Шт | 4 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 7 | Трёхфазная коробка заземления экранов производства Prysmian без ОПН 6SЕ-FS для присоединения медного кабеля сечением до 400mm² Cu | шт | 3 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 8 | Трёхфазная коробка заземления экранов (Одна сторона экранов заземлена через ОПН, вторая сторона экранов глухо заземлена) производства Prysmian 6SЕ/V-FS для присоединения медного кабеля сечением до 400mm² Cu/ | шт | 1 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 9 | Ящик заземления с транспозицией экранов производства Taihan с тремя ОПН Link Box - LB-6XAB (Spare) для присоединения коаксиального медного кабеля сечением 400mm²/400mm² Cu | шт | 2 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 10 | Трёхфазный ящик заземления без ОПН производства Taihan Link Box - LB-3B для кабеля сечением 400mm²/400mm² Cu | шт | 1 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 11 | Коробка проходная с ограничителями перенапряжений (для МУ 13,15 КЛ 330кВ Сев-Вас. Одна сторона экранов заземлена через ОПН, вторая сторона экранов глухо заземлена) КТ-П/ЗЭУ/ОПН-7,2-550 | шт | 2 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 12 | Коробка транспозиции экранов с ОПН КТ-Т/ЗЭУ/ОПН-7,2-550 | шт | 5 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 13 | Коробка заземления экранов без ОПН КТ-П/ЗЭУ | шт | 2 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 14 | Муфта наружной установки типа OTC - 420-X Prysmian S-1200мм² | шт | 1 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 15 | Муфта соединительная транспозиционная типа CFJХ-420-OF Prysmian S-1200мм² | шт | 1 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 16 | Муфта соединительная транспозиционная типа CFJХ-420-OF Prysmian S-1600мм² | шт | 2 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 17 | Муфта соединительная транспозиционная типа CFJХ-420-OF Prysmian S-2500мм² | шт | 2 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 18 | ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10550 УХЛ1. Производство ЗЭУ. | шт | 30 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |
| 19 | ОПН CF-SVL-00 производства.Taihan для (для Link Box - LB-6XAB (Spare) Uc 3kV Ur 3,75kV ↑8/20µs 10 kA | шт | 15 | (зап.части для действующей КЛ, и применение других зап.частей невозможно) - **поставка аналогов не допускается** | ***Да/нет*** |  |