Техническое описание:

Кабель телефонный с 60 медными жилами (жилы скручены попарно), диаметром 0,5 миллиметров, с экраном из алюмополимерной ленты, в изоляции и оболочке из полиэтилена; 2.3

Температура эксплуатации: -50 +60 градусов Цельсия.

— Так, же прошу уточнить наименование производителя на предлагаемый товар, ссылку с сайта с описанием, марку/модель (запрошенные данные ускорят процесс анализа предоставленного КП/счета)

Условия оплаты: 100 % предоплата

Условия поставки: самовывоз Заказчиком.

Товар должен быть НОВЫМ, 2020 года выпуска.

Цену просим предоставить в рублях с учетом НДС, тк приобретать будем через наших партнеров

Импэкс", реквизиты во вложении.

В случае если Ваша компания напрямую работает с компаниями зарегистрированными в Республике Казахстан, просим предоставить цену в рублях за вычетом НДС 20%. (Реквизиты нашей компании во вложении).