| №пп | Наименование (тип кабеля) | Технические характеристики кабеля | Необходимое количество(м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Волоконно-оптические кабели** |
| 1 | **ОКГ-нг(А)-HF-0,22-16(2,7)**  или эквивалент | Кабель оптический одномодовый (G.652) 16 оптических волокон, без бронепокровов, для прокладки внутри зданий, не распространяющий горение | **1 500** |  |
| 2 | **ОКГ-нг(А)-HF-0,7(50)-16(2,7)**или эквивалент | Кабель оптический многомодовый с диаметром сердцевины 50 мкм (G.651.1), 16 оптических волокон, без бронепокровов для прокладки внутри зданий, не распространяющий горение | **250** |  |
| 3 | **ОКР-нг(А)-6х4(24)ОМ2 Б0,9-(0,5)** или эквивалент | Кабель оптический внутриобъектовый распределительный многомодовый с диаметром сердцевины 50 мкм (G.651.1) 24 ОВ (50/125 ОМ2)  | **200** |  |
| 4 |  **ОКР-нг(А)-12 ОМ2 Б0,9-(0,5)** или эквивалент | Кабель оптический внутриобъектовый распределительный многомодовый с диаметром сердцевины 50 мкм (G.651.1) 12ОВ (50/125 ОМ2) | **1 200** |  |
| 5 | **ОКД-нг(А)-2 ОМ2 1х2,8/0,9-(0,1)** или эквивалент | Кабель оптический абонентский многомодовый с диаметром сердцевины 50 мкм (G.651.1) 2ОВ (50/125 ОМ2) | **2 000** |  |
| **Кабели симметричной парной скрутки (витая пара)** |
| 6 | **FTP (F/UTP) 2-С5е-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара экранированный FTP (F/UTP) категория 5е, 2 пары (24AWG), одножильный (solid) (F/UTP 2-С5е 2х2х0,52). | **9 000** |  |
| 7 | **FTP (F/UTP) 4-С5е-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара экранированный FTP (F/UTP) категория 5е, 4 пары (24AWG), одножильный (solid) (F/UTP 4-С5е 4х2х0,52) | **8 200** |  |
| 8 | **FTP (F/UTP) 8-С5-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара экранированный FTP (F/UTP) категория 5, 8 пар (24AWG), одножильный (solid) (F/UTP 8-С5 8х2х0,52) | **1 500** |  |
| 9 | **FTP (F/UTP) 10-С3-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара экранированный FTP (F/UTP) категория 3, 10 пар (24AWG), одножильный (solid) (F/UTP 50-С3 25х2х0,52) | **1 700** |  |
| 10 | **FTP (F/UTP) 25-С3-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара экранированный FTP (F/UTP) категория 3, 25 пар (24AWG), одножильный (solid) (F/UTP 50-С3 25х2х0,52) | **1000** |  |
| 11 | **UTP 4-С5е-SOL-24AWG-PVC-GY**или эквивалент | Кабель витая пара неэкранированный UTP категория 5е, 4 пары (24AWG), одножильный (solid) (UTP4-С5е 4х2х0,52) | **7 500** |  |
| **Телефонные кабели** |
| 12 | **ТСВнг(А)-5х2х0,5**или эквивалент | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами для монтажа низкочастотного станционного оборудования (пониженной горючести) | **1 500** |  |
| 13 | **ТСВнг(А)-20х2х0,5**или эквивалент | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами для монтажа низкочастотного станционного оборудования (пониженной горючести) | **4 500** |  |
| 14 | **ТСВнг(А)-103х2х0,5**или эквивалент | Кабель телефонный станционный с медными однопроволочными жилами для монтажа низкочастотного станционного оборудования (пониженной горючести) | **500** |  |
| 15 | **ТППэп-ндг 50х2х0,5** или эквивалент | Кабель телефонный экранированный для внутренней прокладки (пониженной горючести) | **500** |  |
| 16 | **ТППэп-ндг 100х2х0,5** или эквивалент | Кабель телефонный экранированный для внутренней прокладки (пониженной горючести) | **500** |  |
| 17 | **ТПВнг-50х2х0,5**или эквивалент | Кабель телефонный для внутренней прокладки (пониженной горючести) | **1000** |  |
| 18 | **ПКСВ-2 0,5**или эквивалент | Провод с ПВХ изоляцией станционный кроссовый (1 пара) | **10 000** |  |
| **Кабель силовой и заземления** |
| 19 | **ПВ-З- 4 ж/з**или эквивалент | Провод силовой медный гибкий круглый (многопроволочная жила, желто-зеленый, 4 кв.мм.)  | **3 500** |  |