Нужны кабеля

 5-ти жильный кабель, ВВГ-НГ, 1,5 кв.мм, для стационарной прокладки, мало горючий, для включения и выключения пускателя, от кнопки ПУСК и кнопки СТОП, слаботочный, для управления длина 15 метров х 2 комплекта = 30 метров

5-ти жильный кабель, ВВГ-НГ, для стационарной прокладки, мало горючий, для подачи 380 В от внутреннего шкафа на трансформатор, 4 кв.мм, ток автомата защитного 25А кратковременные включения, по несколько минут длина 15 метров х х2 кабеля х 2 комплекта = 60 метров

5-ти жильный кабель, ВВГ-НГ, для стационарной прокладки, мало горючий, для подачи 42 В от трансформатора до внешнего шкафа, 6 кв.мм, рабочий ток 25 А, кратковременные включения, по несколько минут длина 3 метра х х2 кабеля х 2 комплекта = 12 метров

5-ти жильный кабель, КГ, для подключения передвижного вибратора, мало горючий, для подачи 42 В внешнего шкафа до вибратора, 6 кв.мм, рабочий ток 25 А, кратковременные включения, по несколько минут длина 12 метров х х2 кабеля х2 комплекта = 48 метров