Просим предоставить коммерческое предложение /счет/ цену на Провод, марка ПТФФГЭ - ХА, напряжение 1000В со следующим описанием
**НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО: 3000 метр**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**
Термоэлектродный и компенсационный провод марки ПТВ ХА 2x2,5.
Провод предназначен для фиксированного присоединения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам.
Кабели прокладываются под навесом или в помещениях, трубах, где отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.
ПТ - провод термоэлектродный (термопарный)
В - изоляция из поливинилхлоридного пластиката
ХА - жилы из сплавов хромель-алюмель
Токопроводящие жилы - однопроволочные из сплавов хромели и алюмели.
Изоляция - из ПВХ пластиката.
На поверхности изоляции жил нанесена продольная риска по всей длине провода.
Вид климатического исполнения - У.

Категории 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
Температура эксплуатации от -40 до +70° С

Строительная длина - не менее 100 м.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода провода в эксплуатацию.
Срок службы проводов - 15 лет.
Материал жил: Хромель и Алюмель,

Количество жил: 2,

Сечение: 2,5.

**Так же просим уточнить наименование производителя на предлагаемый товар, ссылку с сайта с описанием, марку/модель (запрошенные данные ускорят процесс анализа предоставленного КП/счета)**

**Убедительная просьба, отправлять коммерческое предложение/счет/цену , для сохранения переписки.ОТВЕТНЫМ ПИСЬМОМ**

**Условия оплаты: 100 % предоплата**
**Условия поставки: самовывоз Заказчиком.**
**Товар должен быть НОВЫМ, 2019 года выпуска.**
**Цену просим предоставить в рублях с учетом НДС, тк приобретать будем через наших партнеров в России.**