Просим предоставить коммерческое предложение /счет/ цену на Провод, марка ПТФФГЭ - ХА, напряжение 1000В со следующим описанием  
**НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО: 3000 метр**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**  
Термоэлектродный и компенсационный провод марки ПТВ ХА 2x2,5.  
Провод предназначен для фиксированного присоединения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам.  
Кабели прокладываются под навесом или в помещениях, трубах, где отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.  
ПТ - провод термоэлектродный (термопарный)  
В - изоляция из поливинилхлоридного пластиката  
ХА - жилы из сплавов хромель-алюмель  
Токопроводящие жилы - однопроволочные из сплавов хромели и алюмели.  
Изоляция - из ПВХ пластиката.  
На поверхности изоляции жил нанесена продольная риска по всей длине провода.  
Вид климатического исполнения - У.

Категории 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.  
Температура эксплуатации от -40 до +70° С

Строительная длина - не менее 100 м.  
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода провода в эксплуатацию.  
Срок службы проводов - 15 лет.  
Материал жил: Хромель и Алюмель,

Количество жил: 2,

Сечение: 2,5.

**Так же просим уточнить наименование производителя на предлагаемый товар, ссылку с сайта с описанием, марку/модель (запрошенные данные ускорят процесс анализа предоставленного КП/счета)**

**Убедительная просьба, отправлять коммерческое предложение/счет/цену , для сохранения переписки.ОТВЕТНЫМ ПИСЬМОМ**

**Условия оплаты: 100 % предоплата**  
**Условия поставки: самовывоз Заказчиком.**  
**Товар должен быть НОВЫМ, 2019 года выпуска.**  
**Цену просим предоставить в рублях с учетом НДС, тк приобретать будем через наших партнеров в России.**