|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***Ед.изм.*** | ***Кол-во*** |
|  | Счетчик электрической энергии  кл.т. 0,5S/1,0, трехэлементный, Uном=3•57,7/100 В, Iном=5А), ИЛГШ.411152.145РЭ | шт | 1 |
|  | Счетчик электрической энергии  кл.т. 0,5S/1,0, трехэлементный, Uном=3•57,7/100 В, Iном=5А) ИЛГШ.411152.145РЭ | шт | 14 |
|  | Счетчик электрической энергии кл. точности 0,5S/1,0 | шт | 2 |
| 4. | Коробка испытательная КИ-10, 220х68х33 мм, АНПК.687228.001 | шт | 12 |
| 5. | Мини-щиток с крышкой, бокс КМПн 2/4, с установленным оборудованием | шт | 14 |
| 6. | Выключатель автоматический трехполюсный ABB S203 3р (х-ка C) 3А | шт | 14 |
| 7 | Провод СИП-3 1x70 | м | 48 |
| 8 | Кабель КВВГнг 5x2.5, контрольный с медными жилами | м | 160 |
| 9 | Провод ПВ-3 2,5 мм2 | м | 250 |
| 10 | Счетчик электрической энергии  кл. точности 0,5S/1,0 | шт | 4 |
| 11 | Счетчик электрической энергии  кл. точности 0,5S/1,0, ИЛГШ.411152.145РЭ | шт | 1 |
| 12 | Счетчик электрической энергии  5А, 3х380В Трехфазный многотарифный трансформаторного включения, активно-реактивной энергии, оптопорт, RS-485, 0,5S/1,0, 3\*230/400 | шт | 64 |
| 13 | Счетчик электрической энергии  5/100А кл.точности 1/2 230/400В ЖКИ оптопорт GSM 2RS485, оптопорт GSM | шт | 25 |
| 14 | Щит учета ЩМП-4 IP54 | шт | 89 |
| 15 | Коробка испытательная переходная  ЛИМГ. 301591.009 Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса не более 0,4 кг.  Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60 оС;  Контактные соединения 2,5-6мм² | шт | 89 |
| 16 | Кабель КВВГ 14х2,5- 1 контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | м | 623 |
| 17 | Счетчик электрической энергии кл. точности 0,5S/1,0 | шт | 29 |
| 18 | Счетчик электрической энергии кл. точности 0,5S/1,1 | шт | 7 |
| 19 | Счетчик электрической энергии 3х(57,7-115)/(100-200) (к.т.0,5S/1,0; оптопорт; RS485; подсв. ЖКИ) | шт | 17 |
| 20 | Счетчик электрической энергии 3х(120-230)/(208-400) (к.т.0,5S/1,0; оптопорт; RS485; подсв. ЖКИ) | шт | 14 |
| 21 | Адаптер Преобразователь интерфейсов "Меркурий 221" | шт | 1 |
| 22 | Кабель  КВВГнг(А) 10х2,5 | м | 400 |
| 23 | Счетчик электрической энергии трехфазный , кл. точности 0,5S/1,1 | шт | 5 |
| 24 | Комплекс измерительный трехфазный 100А | шт | 4 |
| 25 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 503 JAVZY | шт | 2 |
| 26 | Колодка испытательная | шт | 30 |
| 27 | Кабель КВВГ 10х2,5- 1 контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | м | 300 |
| 28 | Кабель АВВГ 4х25- 1 силовой с четырмя многопроволочными алюминиевыми токопроводящими жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке. | м | 200 |
| 29 | Кабель АВВГ 4х50- 0,66 силовой с четырмя многопроволочными алюминиевыми токопроводящими жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке. | м | 150 |
| 30 | Кабель АВВГ 4х16- 1 силовой с четырмя многопроволочными алюминиевыми токопроводящими жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке. | м | 100 |
| 31 | Провод ПВ-3 1х70 установочный, повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов | м | 150 |
| 32 | Провод ПВ-3 1х35 установочный, повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов | м | 200 |
| 33 | Счетчик электрической энергии СЕ - 303 R33 543 | шт | 39 |
| 34 | Коробка испытательная клеммная КИ-10, 220х68х33 мм, АНПК.687228.001 | шт | 11 |
| 35 | Провод ПВ-3 1х2,5 мм2 (провода марок АПВ и ПВ1 предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей) | м | 400 |
| 36 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА. С, 6А | шт | 1 |
| 37 | Резистор догрузочный для трансформатора тока МР3021-Т-5А-2ВА | шт | 9 |
| 38 | Кабель ПВ-3 1х2,5 мм2 установочный | м | 175 |
| 39 | Кабель КВВГ 10×2,5 мм2 контрольный | м | 165 |
| 40 | Коробка испытательная переходная КИ-10, 220х68х33 мм, АНПК.687228.001 | шт | 10 |
| 41 | Резистор догрузочный для трансформатра напряжения МР3021-Н-57,7В-3х10 ВА | шт | 9 |
| 42 | Мини-щиток с крышкой, МКЗ42-N-04-30-12 1ряд, 4 модуля | шт | 15 |
| 43 | Выключатель автоматический ВА47-29, 3Р., 6А, 380В, характеристика В | шт | 18 |
| 44 | Счетчик электрической энергии S31 503-JAVZ трехфазный 3~57,7/100В | шт | 34 |